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Dokumentin hallinta
	Laatija
	Kommentit
	Päivämäärä
	Hyväksyjä
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1. Suunnitelman tarkoitus
Tämän tyhjentämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että väestönsuoja voidaan vapauttaa normaaliolojen käytöstä nopeasti, turvallisesti ja hallitusti siten, että väestönsuojan käyttöönotto voidaan toteuttaa viivytyksettä viranomaisen antaman määräyksen jälkeen.
Tyhjentämissuunnitelma on osa väestönsuojan käyttöönottosuunnitelmaa ja se käynnistetään, kun väestönsuojat määrätään saatettavaksi käyttökuntoon. Suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä varmistetaan, että väestönsuoja voidaan saattaa käyttövalmiiksi viimeistään 72 tunnin kuluessa, ja tyhjentäminen toteutetaan ensisijaisesti 24–48 tunnin aikana.
2. Kohteen ja väestönsuojan perustiedot

	Kiinteistö / taloyhtiö

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

	Osoite

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Rakentamisvuosi

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.


	Suojaluokka (S1 / S2 / S3 / K)
	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Kokonaispinta-ala

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Varsinainen suoja-ala

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Suojapaikkojen enimmäismäärä

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Varsinainen suoja-ala

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Normaaliolojen käyttötarkoitus

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
	Väestönsuojan dokumenttien säilytyspaikka:
	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

3. Tyhjentämisen toteutus
3.1 Tavaroiden poisto
Väestönsuojasta poistetaan kaikki suojakäyttöä haittaavat tavarat ja rakenteet:
· irtotavarat ja varastoidut materiaalit
· huoneistokohtaiset häkkivarastot ja kevyet väliseinät
· kiinteät rakenteet, jotka estävät ovien, luukkujen tai ilmanvaihdon toiminnan

Poistettavat tavarat siirretään ensisijaisesti:
· asukkaiden omiin huoneistoihin
· kiinteistön muihin varastotiloihin
· erikseen määriteltyyn väliaikaiseen säilytystilaan
	Tavaroiden sijoituspaikka:




	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.



3.2 Poissa olevien käyttäjien omaisuus
Mikäli tilojen käyttäjät eivät ole paikalla:
· tavaroiden siirtämisestä vastaa nimetty vastuuhenkilö
· omaisuus dokumentoidaan ennen siirtoa
· tavarat sijoitetaan ennalta sovittuun tilaan
Tavoitteena on turvata omaisuus ja mahdollistaa suojan nopea käyttöönotto.
3.3 Kiellettyjen ja vaarallisten materiaalien poistaminen
Väestönsuojasta poistetaan erityisesti:
· palavat nesteet ja kemikaalit
· nestekaasu ja paineastiat
· kosteutta tai hajuhaittoja aiheuttavat materiaalit
· rakenteet, jotka haittaavat suojan tiiviyttä
	Tavaroiden sijoituspaikka:
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3.4 Siivous ja valmistelu
Tyhjentämisen jälkeen:
· poistetaan pöly, roskat ja irtoaines
· suoritetaan tarvittava tuuletus
· varmistetaan, että tila on valmis varustelun ja teknisten järjestelmien käyttöönottoa varten

4. Resurssit ja turvallisuus
	Arvioitu henkilömäärää

	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.


	Tarvittavat työkalut: käsityökalut, purkutyökalut, henkilösuojaimet …



	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.



Työt suoritetaan turvallisesti:
· pareittain tai ryhmissä
· huomioiden putket, kaapelit ja rakenteet
· huolehtien riittävästä valaistuksesta ja kulkureiteistä
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